Содержимое положить в корень флешки! 
Скрипт автоматически выбирает флешку (от 0 до 5) с БИОСом, прошивает производителя МП, наименование МП и UUID. После этого начинает прошивку БИОС.
По окончанию прошивки, ПК выключится.
ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! ПОСЛЕ ПРОШИВКИ БИОС ТРЕБУЕТСЯ СБРОСИТЬ БИОС ДО ОПТИМАЛЬНЫХ НАСТРОЕК (Перевести BIOS на РУССКИЙ ЯЗЫК нажать F9 и потом сохраниться нажав F10)!

