содержимое скопировать на флешку отформатированную в fat32
в биосе отключить secure boot и TPM
загрузится с флешки в EFI
в EFI выбрать флешку командой fs0:(или иной с названием USB)
далее запустить run.nsh